***Соблюдаем законодательство об охране труда***

***в отрасли животноводства***

С целью повышения ответственности должностных лиц и работников организаций агропромышленного комплекса по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению несчастных случаев на производстве в период с 27 января по 27 февраля 2025 года в Гродненской области проводится месячник безопасности труда в отрасли животноводства в сельскохозяйственных организациях.

Считаем целесообразным довести до сведения руководителей, должностных лиц и работников организаций агропромышленно комплекса основные требования законодательства об охране труда, которые необходимо исполнять в отрасли животноводства.

Эксплуатация машин и оборудования для животноводства должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами, а также эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

Машины и оборудование для животноводства следует пускать в работу в последовательности, определенной технологической документацией.

При эксплуатации конвейеров, применяемых как в составе технологического процесса, так и при их отдельном использовании должны соблюдаться требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 апреля 2007 г. N 54, иных технических нормативных правовых актов.

При работе с горячей водой, агрессивными жидкостями следует применять способы, исключающие их разбрызгивание, переносить их в таре с закрывающейся крышкой, применять средства индивидуальной защиты глаз, рук, ног, органов дыхания.

Раздача кормов животным при помощи оборудования для раздачи корма, прицепленного к сельскохозяйственной и иной машине (далее - передвижной кормораздатчик) должна осуществляться только со стороны кормового проезда, исключая нахождение работающих в станках (секциях).

Раздача корма, стоя на передвижном кормораздатчике, гужевом транспортном средстве, при их движении, не допускается.

Перед включением рабочих органов передвижного кормораздатчика необходимо подать предупредительный сигнал и убедиться, что вблизи отсутствуют работающие.

При работе с передвижным кормораздатчиком не допускается:

находиться во время работы передвижного кормораздатчика вблизи его рабочих органов;

находиться в кузове кормораздатчика при включенном двигателе сельскохозяйственной и иной машины;

стоять под открытым задним бортом кузова кормораздатчика, класть на транспортеры какие-либо предметы;

работать с ослабленной тяговой цепью и с погнутыми скребками.

Приямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей должны иметь ограждения и устройство автоматической очистки скребков в процессе перегрузки.

Заходить за ограждения приямков навозных конвейеров для осуществления их очистки работающим не допускается.

При работающем конвейере для навозоудаления впускать в помещение и выпускать из него животных не допускается.

Работы в жижесборниках, навозосборниках, коллекторах и иных закрытых заглубленных емкостях должны производиться с оформлением наряда-допуска.

Места содержания и обслуживания животных (групповые или индивидуальные разделительные станки, стойла, денники, секции) должны быть исправными и использоваться по назначению.

Для исключения необходимости прохода работников для открывания (запирания) двери через секцию (выгульную площадку) при нахождении в них животных двери из секций на выгульные площадки оборудуются с двух сторон запорными устройствами.

Территорию, на которой размещены помещения для содержания крупного рогатого скота и кольцевые прогулочные площадки с ручным побуждением их к движению (далее - выгульный дворик), необходимо огородить изгородью высотой не менее 1,5 м.

Элементы ограждений стойл, на которые возможно воздействие крупного рогатого скота, должны быть исправными, прочными.

При выполнении работ, связанных с обслуживанием животных, работающие должны применять необходимый инвентарь для подгона и усмирения животных (ременной кнут, палка-водило, скребки, чистики, электропогонялки и иной инвентарь), а также специальные снаряжение и приспособления (упряжь, привязь, уздечка, недоуздок, лейцы и иное). Работающим следует исключать действия, вследствие которых возможны травмирование, паника, продолжительный страх, стресс животных.

Привязь должна быть удобной для обслуживания и достаточно свободной, чтобы не стеснять движений и не затягивать шею животного, когда оно принимает горизонтальное положение.

Для подгона животных при пастьбе необходимо использовать ременный кнут. Не допускается применять для подгона колющие, режущие, острые предметы, а также короткие палки.

Автомобильная перевозка животных на грузовом транспортном средстве с самосвальным кузовом запрещается.

Для автомобильной перевозки животных грузовое транспортное средство должно быть оборудовано деревянными щитами или металлическими решетками высотой не менее 1,5 м от пола платформы и приспособлениями для привязывания животных.

Автомобильная перевозка всех видов животных без привязи запрещается, за исключением молодняка крупного рогатого скота и других животных, которые могут перевозиться без привязи при условии, что кузов грузового транспортного средства оборудован перегородками для предотвращения скучивания животных на подъемах, спусках, при торможении и в других случаях.

Погрузку животных в грузовые транспортные средства и выгрузку следует производить при достаточном освещении (естественном или искусственном) со специальных погрузочных площадок, эстакад, прочных трапов с перилами.

Погрузка, выгрузка и транспортировка животных должны осуществляться работающими, ухаживающими за ними, либо имеющими навык работы с ними, а также ознакомленными с технологией проведения погрузочно-разгрузочных работ.

При погрузке на грузовые транспортные средства или выгрузки с них не допускается подгонять животных острыми, колющими, режущими предметами, а также короткими палками или резиновыми шлангами. Для подгона животных следует использовать загонные щиты, металлические трещотки.

Нахождение работающих вместе с животными при их перевозке в кузове грузового транспортного средства не допускается.

При обследовании животных, содержащихся без привязи, и проведении зоотехнических и ветеринарных мероприятий с животными необходимо использовать соответствующие устройства для их фиксации (расколы, специальные станки, оборудованные устройством для надежной фиксации животного (далее - фиксационный станок)).

При обслуживании крупного рогатого скота (быков, в том числе быков-производителей, коров) следует не допускать повышения голоса, движений, причиняющих боль животному (резко поворачивать носовое кольцо, иных действий), или вызывающих его агрессию, применять (употреблять) во время работы с ним вещества, обладающие сильным и стойким запахом.

Быков следует содержать в специально отведенных помещениях (стойлах, денниках) без глухих перегородок между ними, в просторных индивидуальных прочных разделительных станках, на привязи.

 Привязывать быков в стойлах необходимо прочной двусторонней привязью.

Заходить работающему на выгульную площадку, где находится незафиксированный бык, не допускается.

Чистить и мыть быка, чистить кормушки и раздавать им корм следует после фиксации быка на короткой привязи.

При кормлении быка с неспокойным нравом работающему следует соблюдать особую осторожность, исключая свое нахождение к быку спиной при близком расстоянии.

Машинное доение коров осуществляется при их нахождении в специальных разделительных станках.

 Входить в разделительный станок при наличии в них животных не допускается.

Начальник Новогрудского МРО И.С. Стромский