|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬДЭПАРТАМЕНТПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМВЯДЗЕННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦI**(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)** |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМСИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬДЕПАРТАМЕНТПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ**(ГОСПРОМНАДЗОР)** |
| вул. Казінца, 86, корп. 1, 220108, г. Мінсктэл. (0-17) 398-33-06, тэл./факс (0-17) 398-33-17Е-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by | ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минсктел. (0-17) 398-33-06; тел./факс (0-17) 398-33-17Е-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by |
|  |
|  | № |  |  |  |
| На № |  | ад |  |  |  |
|  |  | Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь,областные и Минский городской исполкомы (согласно списку рассылки)  |
|  |  |  |
| О направлении информации |  |  |
|  |
| В соответствии с Положением о Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) в рамках осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности направляем информацию о случаях травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов в 2020 году. В целях профилактики и недопущения чрезвычайных происшествий предлагаем включить в повестку очередных мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности министерства (ведомства) рассмотрение вопроса безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (при необходимости), а также в рамках полномочий, предоставленных статьями 15, 16 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 года «О промышленной безопасности», потребовать от руководителей подведомственных организаций:организовать:информирование трудовых коллективов об обстоятельствах и причинах происшествий, произошедших при эксплуатации грузоподъемных кранов, акцентируя внимание машинистов кранов и стропальщиков на тяжести получаемых травм вследствие нарушения работниками указанных профессий требований по безопасному ведению работ с использованием грузоподъемных кранов;производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов в соответствии с действующим законодательством, с рассмотрением результатов его осуществления на совещаниях с участием представителей Госпромнадзора (при необходимости); обеспечить:разработку проектов производства работ, других технологических регламентов в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и наличие их в местах производства работ кранами;издание приказов, регламентирующих порядок организации производства работ кранами вблизи линий электропередач, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих;неукоснительное соблюдение специалистами и персоналом требований должностных инструкций, проектов производства работ и других технологических регламентов, устанавливающих требования безопасности при производстве работ кранами;проведение медицинского осмотра (освидетельствования) на предмет нахождения работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; постоянный контроль технического состояния грузоподъемных кранов и содержание их в исправном состоянии, обращая особое внимание на исправность и соответствие настроек приборов безопасности указаниям эксплуатационной документации;исключить эксплуатацию грузоподъемных кранов:при наличии трещин, деформаций в расчетных металлоконструкциях, неисправностей приборов и устройств безопасности, тормозов, канатов и их креплений и т.п.; без проведения технического освидетельствования и технического диагностирования;без получения в установленном порядке допуска к эксплуатации (производству работ);при отсутствии обученных и аттестованных специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию, и (или) персонала (машинистов крана, стропальщиков);не допускать:нахождение людей в кузове или кабине автомашины, в полувагонах при подъеме и опускании грузов кранами;нахождение работников, не имеющих прямого отношения к производству работ с использованием грузоподъемных кранов, в опасной зоне работы кранов при выполнении строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;привлечения работников, не прошедших обучение по профессии «стропальщик», к выполнению работ по строповке грузов. |
| Приложение: | на 9 л. в 1 экз. |
|  |
| Первый заместитель начальника Госпромнадзора |  | Н.А.Богдан |
|  |  |  |
| 40/07-20 | Никанович 218-47-62Климко 218-47-72 |